Все примеры для линии СС1-119!

Инкрементируемый счетчик успешных обменов

0110 0405 0001 02 00fa 6386

Контрольная сумма

Данные. Здесь количество успешных обменов

Кол-во передаваемых регистров.

Заголовок

Адрес регистра и смещение. Начальный адрес зависит от линии связи. Смещение одинаковое для всех.

Смещение определяет функцию.

Кол-во передаваемых байт

Сброс

0110 0400 0002 04 77 000000 6386

Данные (не анализируются)

Контрольная сумма

Тип 0х77 «Сброс»

То же

Информация о неисправностях

0110 0406 0008 10 19 0e 0900000000000000000000000000 98b8

Длина данных.

Данные. Здесь анализируется только 1ый байт

Тип 0х19 «Информация о неисправностях»

То же